|  |
| --- |
| **dB Below the calibration tone** |
| 1. -40 |
| 2. -50 |
| 3. -80 |
| 4. -30 |
| 5. -30 |
| 6. -50 |
| 7. -40 |
| 8. -10 |
| 9. -20 |
| 10. -90 |
| 11. -50 |
| 12. -60 |
| 13. -10 |
| 14. 0 |
| 15. -70 |
| 16. -100 |
| 17. -40 |
| 18. -60 |
| 19. -80 |
| 20. -90 |
| 21. -60 |
| 22. 0 |
| 23. -100 |
| 24. -10 |
| 25. -70 |
| 26. -30 |
| 27. -20 |
| 28. -90 |
| 29. -100 |
| 30. -70 |
| 31. 0 |
| 32. -80 |
| 33. -20 |